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国内供油船舶星级评价标准
[bookmark: _Toc226836521]1 范围
本文件规定了国内供油船舶星级评价的评价原则与基本要求、机构与职责、评价内容与等级标准、评定程序、星级船舶管理、监督与奖惩及文档管理等要求。
本文件适用于在中华人民共和国管辖水域内从事船舶燃料供应业务的供油船舶的星级评价与管理。
[bookmark: _Toc226836522]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19001 质量管理体系要求
GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南
GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南
《国际船舶安全营运和防污染管理规则》（ISM规则）
《国际防止船舶造成污染公约》（MARPOL 73/78公约）
《国际海上人命安全公约》（SOLAS 1974公约）
[bookmark: _Toc226836523]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
星级船舶 star-rated ship
指依据本文件评定标准，对供油船舶在船舶证书、航行安全、船舶维护、应急管理、轮机管理、船舶管理、防污染、劳动安全、计量管理等方面进行综合评价后，被授予相应星级等级的船舶。
3.2
星级评价 star-rating evaluation
由供油企业认可的安全技术专家对申请评定的供油船舶进行现场审核、勘察、验收，并作出综合评价的过程。
3.3
考评小组 assessment team
由供油企业安全技术管理部门牵头，组织供油企业系统内有关安全技术专家及相关业务人员（安全技术管理部门船舶海务、机务、计质量管理人员）组成的专门从事星级船舶评定、抽检或年度复核工作的机构。
3.4
一票否决制 one-veto system
指在评定周期内，船舶发生特定重大安全、防污染、违法违纪等事件时，立即取消或不予授予星级称号的管理制度。
[bookmark: _Toc226836524]4 评价原则与基本要求
4.1 评价原则
4.1.1 星级评价应遵循“公开、公平、公正”的原则。
4.1.2 评价工作应以事实为依据，以标准为准绳，实行定量与定性相结合的评价方式。
4.1.3 星级评价结果应作为供油船舶选用、租金定价、任务分配的重要依据。
4.2 基本要求
4.2.1 参评船舶应具备合法有效的船舶证书、船员证书及运营资质。
4.2.2 参评船舶应在评价年度内无重大安全、防污染责任事故。
4.2.3 参评船舶应建立并有效运行安全管理体系。
[bookmark: _Toc226836525]5 机构与职责
5.1 供油企业安全技术管理部门
5.1.1 负责建立、完善供油船舶星级评定相关制度。
5.1.2 负责组建安全技术专家组及考评小组。
5.1.3 牵头组织开展供油船舶星级评定工作。
5.1.4 对星级评定工作进行监督、指导。
5.2 供油企业运营管理部门
5.2.1 负责供油船舶供应商库的建立与维护。
5.2.2 在运营效能、服务质量等方面参与星级评定意见。
5.2.3 在供油船舶审批、任务分配中参考星级评定结果。
5.3 考评小组
由供油企业安全技术管理部门船舶海务、机务、计质量管理人员以及系统内有关安全技术专家组成员组成，必要时可聘请外部海事技术专家。
公司级职责：
5.3.1 负责供油船舶星级评定的计划安排、组织实施。
5.3.2 审核星级船舶申请表，开展现场验收、评定。
5.3.3 根据现场评定结果，形成星级船舶评定报告。
5.3.4 建立并维护供油船舶星级评定档案。
5.3.5 组织开展船舶“星级”评定年度复审工作。
总部级职责：
5.3.6 组织开展船舶“星级”评定抽检工作。
5.3.7 提出船舶“星级”最终评定意见报公司总部。
[bookmark: _Toc226836526]6 评定内容与等级标准
6.1 评定内容
星级评定应包括但不限于以下九个方面：
①船舶证书；②航行安全；③船舶维护；④应急管理；⑤轮机管理；⑥船舶管理；⑦ 防污染管理；⑧劳动安全；⑨计量管理。
6.2 评分方式
6.2.1 评定采用评定分项、加分项相结合的方式，满分为1000+5分。
6.2.2 各评定分项及评分应符合附录A的规定。
6.2.3 评定分项、加分项、扣分项及一票否决项应在评定报告中明确标注。
6.3 星级等级标准
	星级等级
	评定得分
	等级说明

	★★★★★
	得分≥900分
	设备、管理、运营、服务综合表现优异

	★★★★
	800≤得分＜900分
	综合表现良好，具备较高管理水平

	★★★
	700≤得分＜800分
	综合表现合格，满足基本运营要求

	未上星
	得分<700分
	综合表现不足，建议限期整改或不予选用


6.3.1 星级评定有效期为一年，期满应重新评定。
6.3.2 有效期内船舶发生重大变更（如更换管理公司、重大改造等）应重新组织评定。
[bookmark: _Toc226836527]7 评定程序
7.1 自评与申报
7.1.1 参评船舶应按照附录B《星级船舶评定申请表》及《星级船舶评定评分细则》开展自评。
7.1.2 自评报告经船东公司审核后报送供油企业星级考评小组。
7.2 初步评定
7.2.1 供油企业星级考评小组应在收到自评报告后30个工作日内完成初步评定。
7.2.2 初步评定应包括文件审核、现场检查、人员访谈等环节。
7.2.3 考评小组应形成《星级船舶评定报告》（见附录C），提出星级初步意见。
7.3 总部抽检
7.3.1 考评小组应将初步评定结果及评定报告报送总部星级考评小组。
7.3.2 总部星级考评小组应对各考评小组评定结果进行随机抽检，抽检比例不低于20%。
7.4 结果发布
7.4.1 最终星级评定结果由总部星级考评小组报请公司领导同意后统一发布。
7.4.2 星级船舶由总部颁发证书或授牌，证书有效期为一年。
[bookmark: _Toc226836528]8 星级船舶管理
8.1 动态管理
8.1.1 星级船舶实行年度动态管理，有效期内应接受供油企业的年度复核评定。
8.1.2 年度复核评定发现重大缺陷或管理严重下滑的，可随时降星或取消星级称号。
8.2 复核内容
星级船舶年度复核应包括但不限于：
①上一年度评定缺陷的整改情况；
②年度内发生的安全、防污染事件及处理情况；
③年度内外部检查（FSC、PSC、公司检查等）结果；
④年度内船员变动及培训情况；
⑤年度内计量纠纷、客户投诉及处理情况。
8.3 一票否决
8.3.1 星级船舶实行一票否决制。
8.3.2 发生以下情形之一的，应取消其星级称号，并建议从供应商库中剔除：
①发生一般及以上等级安全、防污染责任事故；
②发生较大影响的生产安全事故或治安案件；
③FSC检查被滞留；
④发生职务侵占、盗卖油品等违法违纪事件；
⑤严重损害供油企业合法权益或品牌信誉的其他事件。
[bookmark: _Toc226836529]9 监督与奖惩
9.1 监督机制
9.1.1 星级评定工作应接受供油企业船舶管理公司、船东公司及相关方的监督。
9.1.2 对在星级评定过程中存在弄虚作假、徇私舞弊行为的，取消该船舶当年及下一年度参评资格。
9.1.3 对相关责任人员，视情节轻重给予通报批评、取消专家资格、移交纪检监察部门等处理。
9.2 激励措施
9.2.1 获得星级称号的船舶在租金定价、任务委派、合同续签等方面予以优先考虑。
9.2.2 各公司可根据实际情况制定差异化激励政策，如：
①五星船舶：租金上浮、优先派船、年度表彰；
②四星船舶：租金适当倾斜、稳定派船；
③三星船舶：维持合作，鼓励提升。
[bookmark: _Toc226836530]10 文档管理
各公司应建立供油船舶星级评定档案，包括但不限于：
①星级船舶评定申请表；
②星级船舶评定报告；
③星级证书复印件；
④星级船舶年度复核表。
电子档案与纸质档案同步管理。


[bookmark: _Toc226836531][bookmark: OLE_LINK1]附录A
（规范性）
星级船舶评定评分细则

A.1 评定分项结构
总分为1000分，由9个分项组成，各分项分值如下：
	序号
	评定分项
	分值

	1
	船舶证书
	30

	2
	航行安全
	230

	3
	船舶维护
	120

	4
	应急管理
	150

	5
	轮机管理
	260

	6
	船舶管理
	80

	7
	防污染管理
	40

	8
	劳动安全
	30

	9
	计量管理
	60

	
	合计
	1000



A.2 评分细则表
表A.2.1 船舶证书（30分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.1-1
	船舶（船员）应配备的主要证书
	船舶（船员）证书齐全有效，有登记台账。
	10
	每缺一项（每人次不符）扣1分

	
	
	法定日志记录规范。
	10
	记录不规范每处扣2分

	A.2.1-2
	船舶主要技术资料、检验报告
	船舶主要技术资料、检验报告记录齐全有效。
	10
	每缺或者不全一项扣1分


表A.2.2 航行安全（230分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.2-1
	应配备的航海图书资料
	航海图书资料配备齐全、改正及时。
	5
	缺失或未改正每项扣1分

	A.2.2-2
	驾驶台应张的贴资料
	驾驶台张贴资料齐全。
	10
	每缺一项扣1分

	A.2.2-3
	驾驶台程序
	驾驶台常规命令、夜航命令簿、防火巡查记录、备车时设备测试记录等记录规范。
	10
	记录不全每处扣2分

	A.2.2-4
	航次计划和航前准备
	航行计划内容完整、UKC计算正确、船长审核、全员签阅；海图资料更新及时；开航前自查到位，驾驶员熟练操作电子海图。
	15
	缺项或计算错误扣3-8分

	



A.2.2-5
	



航行值班制度
	避让符合“早大宽清”、CPA≥1海里
	




30
	不符合每项扣5分

	
	
	定位间隔合理、避险线有效使用、多信息源校核规范、电子海图定位校核
	
	不符合每项扣3分

	
	
	CCTV系统设备正常、存储30天、检查记录完整、船舶每日检查、公司每半年回放检查
	
	功能异常扣5分，记录不全扣2分

	
	
	视频回放显示瞭望规范、交接程序完整、定位记录真实
	
	不规范每处扣3分

	
	
	常规命令明确DCPA/TCPA；航海日志记录完整，磁罗经每天自查；现场设备报警设置正确；GMDSS操作熟练；驾驶员熟知操纵参数
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.2-6
	天气预报、航行警告
	NAVTEX/EGC设置正确、接收记录完整、及时签阅、标注、归档。
	



20
	未设置或记录不全扣5分

	A.2.2-7
	水舱测量
	每天至少两次测量记录；压载水排放按规定记录并报告。
	
	记录错误或不完整每项扣2分

	A.2.2-8
	航行灯、信号灯、号型、雾号等 
	测试正常，报警功能有效；备用灯泡充足；号型配备齐全；汽笛功能正常，应急电源供电正常
	
	缺失或故障每项扣2分

	A.2.2-9
	操舵装置
	报警设备正常、转舵时间符合要求、应急操舵程序清晰、操作说明齐全、驾驶员熟悉转换、演习记录完整
	20
	故障每项扣5分，程序不全扣2分

	A.2.2-10
	航海仪器
	电罗经、磁罗经、ECDIS、雷达、测深仪、AIS、GPS、AIS等航海仪器正常
	30
	每项故障扣3-5分

	A.2.2-11
	中高/甚高频设备
	持证船员操作熟练，熟悉转换程序；定期试验记录完整
	




20
	操作不熟扣5分，无测试记录扣3分

	A.2.2-12
	卫星示位标
	EPIRB电池及释放器有效；标识齐全；自测正常，定期试验。
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.2-13
	雷达应答器
	SART数量及存放位置符合要求；自测正常；标识说明齐全。
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.2-14
	双向无线电话
	数量符合规范；备用锂电池在有效期内且未启封
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.2-15
	电台管理
	持证驾驶员操作熟练，熟悉遇险/误报警及应急电源转换程序；试验记录完整
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.2-16
	雾航（能见度不良）
	培训、检查到位；备车、鸣笛、雷达瞭望、船长上驾驶台等程序执行规范、记录完整。
	30
	未执行每项扣5分

	A.2.2-17
	防抗台风
	防台物资、设备检查、锚泊措施、记录完整
	20
	措施不全每项扣3分

	A.2.2-18
	冬防准备
	防冻防滑物资、设备检查、记录完整
	20
	措施不全每项扣3分



表A.2.3 船舶维护（120分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.3-1
	老旧船特别检查
	甲板机械底座和货油舱结构状态良好；压载舱、结构检查记录完整；船体测厚合规，有记录。
	5
	无记录扣5分，不全扣2分

	A.2.3-2
	露天甲板
	无裂纹、无严重锈蚀
	

20
	每处缺陷扣2分

	A.2.3-3
	舱盖
	水密良好、螺栓活络、防火网完好
	
	每处缺陷扣2分

	A.2.3-4
	透气管、测量管
	防浪水密装置良好、标识清晰；测量管盖齐全；防火网罩完好，孔盖有效关闭；自闭阀正常。
	
	每处缺陷扣2分

	A.2.3-5
	通风设备
	挡板活络、标识清晰、水密良好、关闭装置正常
	


20
	每处缺陷扣2分

	A.2.3-6
	压载水舱
	内部检查正常并有记录、人孔盖完好、管系阀门正常
	
	无记录扣3分

	A.2.3-7
	货油管系、阀门
	标识清晰、呼吸阀正常、防火网完好、管线标注最大工作压力、压力表正常
	
	每处缺陷扣2分

	A.2.3-8
	水密门、窗
	无变形、密封良好、关闭装置及指示正常、开关标识清晰
	
	每处缺陷扣2分

	A.2.3-9
	锚、锚链、锚机、绞缆机、系缆设备、起重设备、液压吊机
	锚链磨损不超标，标志清晰；电器水密绝缘好；检查记录、刹车良好、限位正常；钢丝无超标断丝；保持有效检验记录
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.3-10
	引水梯
	干净完好、安全绳、救生圈配备符合要求
	5
	缺失或破损扣2分

	A.2.3-11
	油漆间（存放易燃液体物料间）
	独立通风、灭火器材齐全、防爆灯、台账清晰、“严禁烟火”标识清晰、通道畅通。
	10
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-12
	工作间、物料间
	工具物料摆放整齐，无杂物乱放，无油污和积水现象，通道通畅
	
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-13
	生活区
	排水管系畅通；警示标识齐全；厨房通风良好，设备操作规程完整；安全通道畅通，标识、照明充足；吸烟室管理规范。
	
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-14
	维护保养记录
	保养记录完整
	
	记录不全扣2分

	A.2.3-15
	围油槽
	完好、标识清晰、闷头旋塞闷妥，容积标识清晰
	5
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-16
	污油水排岸接头
	标准排放接头；闷板螺栓/螺帽/垫片符合标准；标识清晰
	
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-17
	舷墙、栏杆
	完好、标识清晰、有警示标志、梯口有斑马线
	
	[bookmark: OLE_LINK5]每项缺陷扣1分

	A.2.3-18
	舷梯\跳板
	舷梯栏杆/踏步完好，限位开关有效，夜间照明良好，安全网/扶手绳等配备有效；标记牌齐全；附近备有专用救生圈；年度检验/5年负荷试验合规；钢丝绳5年换新；检查维护记录完整。
	5
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-19
	船壳/船体
	油漆完好；船名、船籍港、载重线、水尺标志清晰；国旗完好，升降规范。
	







40
	锈蚀超标扣2分

	A.2.3-20
	甲板
	视觉标识落实到位；甲板整洁，设备维护良好；步梯/直梯梯档完好，栏杆扶手完整有效。
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.3-21
	驾驶台
	玻璃窗明亮；整洁无杂物；用餐规定执行到位；图表张贴整齐，台账有序。
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.3-22
	机舱
	舱底无过多污水；物料工具整齐有序；集控室整洁无杂物。
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.3-23
	公共场所
	照明充足，灯罩完好；整洁、完好；无异味、排水正常；垃圾桶加盖。
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.3-24
	餐厅
	整洁、无油迹；照明、通风完好；无虫害。
	
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-25
	厨房/配膳间
	整洁明亮，无油垢；摆放整齐有序；冰箱定期清理。
	
	每项缺陷扣1分

	A.2.3-26
	病房
	干净无虫害；设备整洁有序；照明充足；卫生设施完好；药品器材配备齐全，台账清晰有效；记录完整
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.3-27
	船员房间
	卫生清洁；无异味、无污渍，窗户明亮；床单洁净，被褥整齐。
	
	每项缺陷扣2分



表A.2.4 应急管理（150分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.4-1
	救生艇/救助艇
	艇体完好，标识清晰规范，反光带良好；脱钩程序熟知；艇机启动正常，有记录；属具齐全有效
	15
	每项缺陷扣3分

	A.2.4-2
	救生筏
	外壳完好，IMO标志齐全；登乘处照明充足；静水压力释放装置安装正确，年度检修证明有效。
	




15
	过期或安装错误扣5分

	A.2.4-3
	救生圈 
	数量规范、状况良好；船名船籍港标识清晰，反光材料完好，自亮灯有效
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.4-4
	救生衣与救生服（保温救生服）
	数量规范、状况良好、检验有效；标识清晰，反光材料完好；穿着时间达标
	
	过期或破损扣2分

	A.2.4-5
	救生艇、筏施放装置和照明
	降落装置良好；限位开关正常；吊艇索5年换新有记录；集合/登乘/降落处应急照明充足。
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.4-6
	遇险信号、抛绳设备
	有效期内、数量符合规范
	
	过期或缺失扣2分

	A.2.4-7
	失火报警、自动探火系统
	配备专用检测器材，探头/按钮有效；主/应急电源正常；故障隔离有记录有措施。
	10
	故障每处扣2分

	A.2.4-8
	消防泵 
	3分钟启动、5分钟出水、操作熟练；两股水柱，射程≥12米；仪表、阀门状态良好
	5
	超时或操作不熟扣3分

	A.2.4-9
	应急消防泵

	熟练操作； IMO标志清晰，操作程序张贴； 5分钟内出两股水柱射程≥12米；燃料满足运行时间；照明良好，压力表正常，阀件活络，有标识，试验检修记录完整 
	8
	每项缺陷扣2分

	A.2.4-10
	消防管系

	无破损泄漏膨胀接头正常；隔离阀有效活络，标识清晰，放残水考克有效；油船泡沫管与消防水管分开，泡沫时能同时出2支水柱。
	5
	每项缺陷扣2分

	A.2.4-11
	消防栓、皮龙、水枪
	消防栓完好无漏，有IMO标志；皮龙箱完好；水带长度合规
，水枪水雾两用，绑扎正确 
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.4-12
	喷淋系统
	操作须知永久张贴，人员操作熟练；喷嘴完好；给水泵自动启动正常；声光报警有效 
	5
	故障每项扣2分

	A.2.4-13
	国际通用接头
	至少1个符合FSS规则的国际通岸接头，存放位置与防火控制图一致，有IMO标志；附件齐全，性能达标。
	2
	缺失扣2分

	A.2.4-14
	固定式气体灭火系统
	操作说明/张贴，有IMO标志；相关人员熟练操作；管路状态良好，标识清晰；记录证书齐全；钥匙管理规范。
	10
	过期或缺失每项扣2分

	A.2.4-15
	固定式泡沫灭火系统
	操作说明永久张贴，标志清晰；相关人员熟悉释放操作；泡沫液每年化验合格；管路阀门完好，报警正常；定期测试记录完整
	5
	过期或故障扣2分

	A.2.4-16
	手提式灭火器（泡沫、干粉）手提式泡沫枪，推车式灭火器
	灭火器配置与防火控制图相符，IMO标志清晰；每月检查，压力试验及年度报告齐全；人员会用；备用数量符合要求。
	5
	缺失或过期每具扣1分

	A.2.4-17
	消防员装备
	数量符合证书、年度检验报告有效、空气瓶压力正常；装备齐全完好，低压报警正常；船员熟悉信号和使用方法
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.4-18
	紧急逃生呼吸装置
	配备齐全、定期检查、10分钟供气、备有备用品 
	5
	缺失或过期扣2分

	A.2.4-19
	防火门、防火风闸、天窗、机舱烟囱
	防火门符合A-60级自闭式要求，里外可开关；门体完好，关闭无缝隙；无门背钩/绑扎；自吸装置有效；遥控释放正常；有IMO及开关标志；防火风闸正常；烟囱关闭装置正常。
	5
	每处缺陷扣1分

	A.2.4-20
	防火控制图
	与实船一致；固定展示的防火控制图（500总吨以上）经船级社审核；
副本风雨密盒存放；舷梯入口有指向标示。
	5
	不符或缺失扣2分

	A.2.4-21
	应变部署表和应急须知

	张贴齐全、人员名单及时更新、船长审核签名、船员熟知
	5
	不符扣2分

	A.2.4-22
	应急信号和应急职责的了解
	船员熟知应急信号和职责
	

5
	每人次不熟知扣1分

	A.2.4-23
	救生、消防训练与授课
	新船员上船两周内完成、有记录；吊架降落救生筏每4个月训练一次；每两个月全员培训，航海日志记录完整。
	
	每处缺陷扣2分

	A.2.4-24
	弃船演习
	每月一次；记录完整；应急照明测试正常；演习内容全面；救生艇降落/下水符合周期要求。
	5
	缺次每次扣2分

	A.2.4-25
	消防演习

	每月一次；记录完整；不同部位失火演练；演习内容全面。
	5
	缺次每次扣2分

	A.2.4-26
	溢油演习

	船员熟悉溢油应急程序；每月一次，记录完整；每年覆盖所有溢油类型。
	5
	缺次或单一场景扣2分

	A.2.4-27
	应急操舵演习
	每3个月一次、演习记录完整；应急舵操作程序清晰且与实际相符；相关人员熟悉操作；演练内容全面。
	5
	缺次或操作不熟扣2分



表A.2.5 轮机管理（260分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.5-1
	主机
	外观清洁，底脚螺栓紧固，道门无泄漏；应急操纵装置正常；燃油、滑油、冷却系统无泄漏，工况良好；仪表齐全有效；附属设备正常；报警系统正常；备件工具规范；标识齐全；安全防护到位；维修记录完整。
	55
	每项缺陷扣3-8分

	A.2.5-2
	副机
	外观清洁，道门无泄漏；操纵装置正常；燃油、滑油、冷却系统无泄漏，工况良好；监测仪表齐全，参数正常；安全防护到位；报警系统试验正常；备件工具管理规范
	45
	每项缺陷扣3-6分

	A.2.5-3
	锅炉
	锅炉舱清洁明亮，设备外观完好；标识齐全；自动控制及安全保护正常；仪表正常；检验保养合规；附件工况良好；水质管理到位；导热油系统正常
	40
	每项缺陷扣4分

	A.2.5-4
	机舱
	通道畅通、梯子扶手牢固、照明充足；花铁板固定良好，开口处有警示保护；易滑动部件固定牢靠；设备清洁无泄漏；舱底无污油；油水分离器操作熟练；报警系统正常；安全警示齐全；天窗及通风口功能正常。
	20
	每项缺陷扣2-4分

	A.2.5-5
	管系、阀件
	管系标识清晰，隔热层完好；阀门工况良好，标识正确；海底门清洁活络，转换正常；现场资料齐全，防误操作措施到位
	15
	每项缺陷扣2分

	A.2.5-6
	燃、润滑油柜
	油柜标识清晰，外观清洁无油污；透气管附件完好，浮子活络；油位计符合规范；测量管自闭装置齐全且未被固定；速闭阀功能正常。
	
	[bookmark: OLE_LINK3]每项缺陷扣2分

	A.2.5-7
	主电源和照明及安全使用岸电
	电力供应正常，配电板仪表完好；发电机主开关及保护功能正常；线路绝缘定期测试记录完整；照明及用电规范；电缆贯穿水密合格；岸电使用合规；控制箱保养到位；带电作业安全措施到位；主发电机保养记录齐全；变压器绝缘正常。
	20
	每项缺陷扣3分

	A.2.5-8
	机舱通讯设备
	驾驶台与机舱、舵机房之间配备专用通讯设备，声音清晰，性能良好。
	



15
	无或者故障，每项扣5分

	A.2.5-9
	应急逃生通道
	安全通道IMO标志及出口指示清晰；照明及应急照明正常；通道畅通无杂物；梯子扶手完好；A-60自闭式防火门功能正常；通道门双向开启，能快速打开
	
	每项缺陷扣2分

	A.2.5-10
	备件、物料、工具
	账册齐全，专人保管；备件存放规范，维护到位；盘点报表及时准确；关键备件满足最低要求；危险品管理合规；工具分类摆放，取用方便
	
	每项缺陷扣2-4分

	A.2.5-11
	泵间/货油泵
	温度传感器及报警正常；照明通风联锁符合要求；可燃气体探测报警正常；警示标志及图纸齐全；泵舱清洁，设备维护良好；通风及防爆灯正常；货油泵及附属设备完好，远程应急停泵有效
	15
	每项缺陷扣3分

	A.2.5-12
	自用油加装
	加油计划完整，培训到位；加油前准备充分，防污消防器材齐全，落水孔堵塞；加油期间监护到位，巡查及时；油样保存合规；记录及文件完整
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.5-13
	制冷设备及系统
	制冷设备运行正常，仪表齐全有效；自动控制及保护系统正常；管路绝热良好无泄漏；风道畅通，防火设施正常；冰库清洁；维护保养到位，设备间整洁。
	



25
	每项缺陷扣2分

	A.2.5-14
	滑油分油机及系统
	分油机运行平稳，仪表齐全有效；控制系统及报警正常；驳运泵运行良好；维护保养到位，部件定期检查，齿轮箱油定期更换，设备清洁无漏油
	
	故障或记录不全，每项扣2分

	A.2.5-15
	空压机、空气瓶
	空压机运行正常，仪表齐全有效；空气瓶阀件活络，自动控制及报警正常；安保系统测试规范；安全阀/易熔塞检验合规；维护保养到位，记录完整；设备清洁无泄漏；冷却系统有效
	
	每项缺陷扣1分



表A.2.6 船舶管理（80分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.6-1
	装卸油/供油作业及记录
	装卸计划与值班记录完整规范；安全检查表填写正确；管线图齐全，防静电措施到位；软管、集油盘及防污措施合规；作业人员防护及操作规范；标识清晰、阀门完好
	30
	每项缺陷扣3-6分

	A.2.6-2
	综合管理
	安全质量活动、卫生包干制、配员值班、视频自查、外来人员管理、日志证书、酒精毒品管控、FSC整改、培训考核及酒精毒品检测抽查等综合管理要求落实到位。
	30
	每项缺陷扣3-5分

	A.2.6-3
	不合格和事故报告制度
	隐患排查机制健全并有效运行；不符合/险情/事故处理规范；船务会制度落实，记录完整
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.6-4
	特殊作业
	明火作业审批规范、持证上岗；受限空间管理制度完善、执行到位；上高/舷外作业审批监护齐全；厨房卫生达标、厨工持证
	10
	每项缺陷扣2-3分



表A.2.7 防污染管理（40分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.7-1
	船上油污应急计划
	SOPEP经批准且内容完整；相关人员熟知计划；防污器材齐全有效；培训演习合规。
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.7-2
	甲板输油管系
	管系阀门仪表完好，标识清晰；围油槽完好清洁，泄放口闷妥；输油软管证书齐全、检验有效；作业现场防污器材配备到位，油污及时清除
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.7-3
	油类记录簿
	《油类记录簿》配备有效，填写规范，记录完整准确，签字齐全，保存合规。
	10
	未配备扣5分；其余每项缺陷扣2分

	A.2.7-4
	船舶垃圾管理
	文件齐全有效；培训落实到位；容器合规且分类清晰；记录完整规范；接收证明齐全。
	10
	每项缺陷扣2分



A.2.8 劳动安全（30分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.8-1
	甲板作业安全
	安全警示标识齐全规范；桥板安全网铺设及梯口管理到位；工前会及安全交底落实；劳防用品穿戴规范；特殊作业监护到位；工完场清。
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.8-2
	机舱作业安全
	热表面隔热完好；传动防护齐全；通道畅通清洁；照明及安全设施规范；检修挂牌执行到位。
	10
	每项缺陷扣2分

	A.2.8-3
	健康保障
	作息合规、记录完整；应急须知齐全；药品管理规范；酒药管控到位；健康证有效
	5
	每项缺陷扣2分

	A.2.8-4
	船员培训
	培训计划完善、记录完整；新聘转岗培训到位；风险清单与四色图齐全；作业前风险确认及审批规范；“两个习惯”落实，风险管控日志记录真实完整。
	5
	每项缺陷扣2分



表A.2.9 计量管理（60分）
	项号
	检查项目内容
	评分标准
	分值
	扣分说明

	A.2.9-1
	取样器具配置；视频监控设备配置
	配备统一的4.5升取样桶和600毫升留样瓶；主甲板货油区域视频监控全覆盖，设备功能正常。
	8
	每项缺陷扣2分

	A.2.9-2
	油样管理
	油样存放整洁、铅封链条完整、双方签字齐全、台账清晰
	8
	每项缺陷扣2分

	A.2.9-3
	舱容检定
	国家船舶舱容计量站或等同单位检定；舱容表有效、修正参数齐全、下尺点、基准点现场标识清晰、计量参照高度参数明确
	8
	无舱容检定表，扣8分；过期或缺失扣4分；其他每项缺陷扣2分

	A.2.9-4
	计量器具配备与检定；台账管理
	温度计、量油尺、流量计经市级以上计量部门检定有效、台账一致
	8
	每项缺陷扣2分

	A.2.9-5
	计量员
	专职计量员、培训证书有效；盘点规范，记录完整，报告及时
	6
	无资质扣6分；记录缺失、账实不符等每项扣2分

	A.2.9-6
	油品收发存
	台账清晰、准确，单据完整归档，油品质量文件齐全，订单跟踪及客户信息传递及时
	6
	每项缺陷扣1分

	A.2.9-7
	质量流量计
	精度±0.5%、铅封检查记录和人工量舱记录完整、MID证书或国内法定检验证书有效
	8
	每项缺陷扣2分；无证书扣8分

	A.2.9-8
	生产任务完成情况；重大安全事故隐患
	按时完成无延误或取消记录、无重大计量纠纷
	8
	每起纠纷扣4分；重大安全事故隐患每项扣4分



A.3 加分项
	编号
	加分项目内容
	加分标准
	分值

	A.3-1
	安装并使用质量流量计
	已安装并规范使用
	+5



A.4 一票否决项
发生以下情形之一的，取消当年星级评定资格，已获星级称号的予以摘牌：
	编号
	否决情形

	A.4-1
	发生一般及以上等级安全、防污染责任事故

	A.4-2
	发生较大影响的生产安全事故或治安案件

	A.4-3
	FSC检查被滞留

	A.4-4
	发生职务侵占、盗卖油品等违法违纪事件

	A.4-5
	严重损害供油企业合法权益或品牌信誉的事件



[bookmark: _Toc226836532]附录B
（资料性）
星级船舶评定申请表

表B.1 星级船舶评定申请表
	船舶基本信息

	船名                                 
	
	IMO编号
	

	船籍港
	
	总吨位
	

	建造年份
	
	船级社
	

	船舶类型
	□ 供油船 □ 加油船 □ 其他

	管理公司名称          
	

	船东公司名称          
	

	船舶主要营运区域
	□ 国内沿海 □ 长江沿线 □ 珠江水系 □ 其他

	申请星级等级
	□ 五星 □ 四星 □ 三星

	上次评定星级
	□ 五星 □ 四星 □ 三星 □ 未上星

	上次评定年度
	

	自评得分
	

	申请日期
	

	船舶联系人

	联系人姓名
	

	职务
	

	联系电话
	

	电子邮箱
	

	船舶主要证书情况

	证书名称
	有效期至

	国籍证书
	

	安全管理证书（SMC）
	

	符合证明（DOC）副本
	

	入级证书
	

	最低安全配员证书
	

	油污损害民事责任保险
	

	自评简述（简述船舶安全管理体系运行情况、近一年安全与防污染业绩、主要设备状况、人员配备情况等，字数不超过500字）

	

	主要整改项及完成情况（如实填写上一年度评定或检查中发现的缺陷及整改完成情况）

	

	船东公司意见

	我单位保证所填信息真实有效，同意接受_____________________公司供油企业船舶星级考评小组的现场评定。

	负责人签字：                           单位盖章：

	日期：



[bookmark: _Toc226836533]附录C
（资料性）
星级船舶评定报告

表C.1 星级船舶评定报告
	评定基本信息

	船名                                 
	
	IMO编号
	

	评定日期
	
	评定地点
	

	评定类型          
	□ 初次评定 □ 抽检复核 □ 变更评定

	申请星级          
	□ 五星 □ 四星 □ 三星

	考评小组组长
	

	考评小组成员
	

	评定过程

	评定时间
	年   月   日     时 —     年   月   日     时

	评定方式
	□ 文件审核 □ 现场检查 □ 人员访谈 □ 实操测试

	文件审核时间
	                    小时

	现场检查时间
	小时

	访谈船员人数
	人

	实操测试项目
	项

	各分项评定得分

	评定分项
	得分

	一、船舶证书（30分）
	

	二、航行安全（230分）
	

	三、船舶维护（120分）
	

	四、应急管理（150分）
	

	五、轮机管理（260分）
	

	六、船舶管理（80分）
	

	七、防污染管理（40分）
	

	八、劳动安全（30分）
	

	九、计量管理（60分）
	

	基础分合计
	

	加分项（+5分）
	

	总分
	

	扣分项

	序号
	扣分项描述
	项号
	扣分

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	………
	
	
	

	加分项说明

	序号
	加分项目
	分值

	1
	
	

	一票否决项核查

	序号
	否决情形
	是否发生

	1
	一般及以上等级安全、防污染责任事故
	□ 是 □ 否

	2
	较大影响的生产安全事故或治安案件
	□ 是 □ 否

	3
	FSC检查被滞留
	□ 是 □ 否

	4
	职务侵占、盗卖油品等违法违纪事件
	□ 是 □ 否

	5
	严重损害供油企业合法权益或品牌信誉的事件
	□ 是 □ 否

	评定结论

	评定总分

	评定星级
	□ 五星 □ 四星 □ 三星 □ 未上星

	评定有效期
	年   月   日  至       年   月   日

	主要整改要求：

	考评小组（公司级）意见

	

	组长签字：                             日期：

	供油企业审核意见

	

	负责人签字：                           单位盖章：

	日期：

	考评小组（总部级）审核意见

	

	负责人签字：                           单位盖章：

	日期：



[bookmark: _Toc226836534][bookmark: OLE_LINK2]附录D
（资料性）
星级船舶年度复核表

表D.1 星级船舶年度复核表
	船舶基本信息

	船名                                 
	
	IMO编号
	

	当前星级          □ 五星 □ 四星 □ 三星

	评定有效期          年   月   日  至      年   月   日

	复核日期

	复核方式          □ 现场复核 □ 远程复核 □ 文件复核

	上年度缺陷整改情况

	序号
	缺陷描述
	整改完成情况

	1
	
	□ 已完成 □ 部分完成 □ 未完成

	2
	
	□ 已完成 □ 部分完成 □ 未完成

	3
	
	□ 已完成 □ 部分完成 □ 未完成

	4
	
	□ 已完成 □ 部分完成 □ 未完成

	………
	
	

	年度内安全与防污染等事件

	事件类型
	发生时间
	处理情况

	□ 安全事故
	
	

	□ 防污染事件
	
	

	□ 治安案件
	
	

	□ 其他事件
	
	

	年度内外部检查情况

	检查类型
	检查时间
	缺陷数量
	滞留情况

	FSC检查
	
	
	□ 是 □ 否

	PSC检查
	
	
	□ 是 □ 否

	公司检查
	
	
	——

	其他检查
	
	
	——

	年度内船员变动及培训情况

	项目
	数量/情况

	年度内船员变动人数
	

	年度内培训次数
	

	年度内培训主题
	

	新聘船员职责熟悉培训完成率
	                     %

	年度内计量与客户服务情况

	项目
	数量/情况

	年度供油作业次数
	

	计量纠纷次数
	

	客户投诉次数
	

	客户满意度评分
	

	复核发现项

	序号
	发现项描述
	类别

	1
	
	□ 一般 □ 重大

	2
	
	□ 一般 □ 重大

	3
	
	□ 一般 □ 重大

	………
	
	

	一票否决项核查

	序号
	否决情形
	是否发生

	1
	一般及以上等级安全、防污染责任事故
	□ 是 □ 否

	2
	较大影响的生产安全事故或治安案件
	□ 是 □ 否

	3
	FSC检查被滞留
	□ 是 □ 否

	4
	职务侵占、盗卖油品等违法违纪事件
	□ 是 □ 否

	5
	严重损害供油企业合法权益或品牌信誉的事件
	□ 是 □ 否

	复核结论

	复核结果         □ 维持星级 □ 降低星级 □ 取消星级

	调整后星级       □ 五星 □ 四星 □ 三星 □ 未上星

	主要整改要求：

	考评小组（公司级）意见

	

	组长签字：                             日期：

	供油企业审核意见

	

	负责人签字：                           单位盖章：

	日期：

	考评小组（总部级）审核意见

	

	负责人签字：                           单位盖章：

	日期：
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