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[bookmark: _Toc24782][bookmark: _Toc15497][bookmark: _Toc19773][bookmark: _Toc13603][bookmark: _Toc32542][bookmark: _Toc19038][bookmark: _Toc11412][bookmark: _Toc236331044][bookmark: _Toc11573][bookmark: _Toc17948][bookmark: _Toc25507][bookmark: _Toc29049][bookmark: _Toc30654][bookmark: _Toc4940][bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc3203][bookmark: _Toc22904][bookmark: _Toc31080][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是《船用燃料供应电子单证技术规范》系列标准的第2部分。《船用燃料供应电子单证技术规范》系列标准分为以下几个部分：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK10]第1部分：通用要求；
第2部分：信息平台与数据接口要求；
第3部分：辅助单据基本信息要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由XXXX提出并归口。

本文件起草单位：上海中船燃石油有限公司、中国船燃燃料有限责任有限公司、上海海事大学、中远海运科技股份有限公司、中石油炼油特色产品有限公司、中华人民共和国上海海事局、临港新片区管委会、上海通银石油化工有限公司、南京金源船务实业有限公司、恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司、中国船东协会。
本文件主要起草人：
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船用燃料供应电子单证技术规范 第2部分：信息平台与数据接口要求
[bookmark: _Toc16879][bookmark: _Toc9911][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26125][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc7234][bookmark: _Toc12925][bookmark: _Toc16200][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc25423][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc12089][bookmark: _Toc236331045][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc23547][bookmark: _Toc30353][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26926][bookmark: _Toc23367][bookmark: _Toc15439][bookmark: _Toc19805][bookmark: _Toc17000][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc30472][bookmark: _Toc13186]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了船用燃料供应电子单证信息平台的基本要求、功能架构、参与方角色与权限管理、数据元规范、接口技术要求、业务接口规范、数据传输接口规范、平台运维管理、安全管理。
本文件适用于船用燃料供应电子单证信息平台的设计、开发、建设、运维与管理，也适用于平台各参与方的平台接入、业务使用与合规管控。
[bookmark: _Toc8207][bookmark: _Toc2655][bookmark: _Toc15115][bookmark: _Toc26893][bookmark: _Toc16967][bookmark: _Toc21650][bookmark: _Toc236331046][bookmark: _Toc5563][bookmark: _Toc2840][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc13843][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc29774][bookmark: _Toc9486][bookmark: _Toc18794][bookmark: _Toc17300][bookmark: _Toc11010][bookmark: _Toc16715][bookmark: _Toc1651][bookmark: _Toc28288]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 22240 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南
GB/T 39786 信息安全技术 信息系统密码应用基本要求
GB/T 7408.1-2023 日期和时间 信息交换表示法 第1部分：基本原则
GB/T 25064 信息安全技术 电子签名格式规范
GB/T 25346-2020 船舶供受燃油规程
GB/T 35285-2017 信息安全技术 公钥基础设施 基于数字证书的可靠电子签名生成及验证技术要求
T/CBS XXXX—2026 船用燃料供应电子单证技术规范 第1部分：通用要求
T/CBS XXXX—2026 船用燃料供应电子单证技术规范 第3部分：辅助单据基本信息要求
[bookmark: _Toc30755][bookmark: _Toc32748][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc11777][bookmark: _Toc16270][bookmark: _Toc3489][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc10671][bookmark: _Toc8050][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc24926][bookmark: _Toc25914][bookmark: _Toc736][bookmark: _Toc22664][bookmark: _Toc24763][bookmark: _Toc27706][bookmark: _Toc12859][bookmark: _Toc9274][bookmark: _Toc236331047]术语和定义
T/CBS XXXX—2026第1部分界定的术语和定义适用于本文件。下列术语和定义适用于本文件。
1.1　 [bookmark: _Toc21347][bookmark: _Toc3313][bookmark: _Toc5846][bookmark: _Toc18892][bookmark: _Hlk215233316]
e-BDN信息平台　e-BDN information platform
为船用燃料加注电子单证及相关业务数据提供采集、生成、签署、登记、存证、流转、核验、失效、变更、归档和监管协同等功能的一个或多个相互连接、协同运行的信息系统，本标准正文中可简称平台。
1.2　 
接口请求 API request
客户端为调用某个应用程序编程接口的功能而发起的一次请求。
1.3　 
报文 message
指在计算机网络或通信系统中，按特定协议格式封装的、具有一定语义的数据单元。
1.4　 
鉴权 authentication and authorization
[bookmark: _Toc26091][bookmark: _Toc20090][bookmark: _Toc25438][bookmark: _Toc5569][bookmark: _Toc28570][bookmark: _Toc661][bookmark: _Toc23301][bookmark: _Toc25942][bookmark: _Toc22020][bookmark: _Toc14338][bookmark: _Toc21540][bookmark: _Toc5718][bookmark: _Toc8549][bookmark: _Toc2115][bookmark: _Toc6968][bookmark: _Toc10197][bookmark: _Toc1249][bookmark: _Toc22103]对身份鉴别方式与访问控制方式的统称，用于实现主体身份确认及访问权限判定。
[bookmark: _Toc236331023][bookmark: _Toc236330950][bookmark: _Toc236331048][bookmark: _Toc236085658][bookmark: _Toc236330982][bookmark: _Toc6756][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc31491][bookmark: _Toc8138][bookmark: _Toc6745][bookmark: _Toc26386][bookmark: _Toc13794][bookmark: _Toc2087][bookmark: _Toc23232][bookmark: _Toc29794][bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc3028][bookmark: _Toc236331049][bookmark: _Toc18714][bookmark: _Toc64][bookmark: _Toc19973][bookmark: _Toc24480][bookmark: _Toc215867152][bookmark: _Toc1143][bookmark: _Toc215425192][bookmark: _Toc22843][bookmark: _Toc11279][bookmark: _Toc3990][bookmark: _Toc215437878][bookmark: _Toc22661]平台基本要求
[bookmark: _Toc159592162][bookmark: _Toc153898042][bookmark: _Toc154757188][bookmark: _Toc154755251][bookmark: OLE_LINK11]合规性要求
平台建设与运行应符合国家法律法规、行业监管要求，满足监管部门的技术对接、数据上报、在线监管等要求，建立完备的平台合规管控体系。平台应及时跟进监管政策变化，在政策发布后完成功能调整与升级。
稳定性要求
平台应具备不间断连续运行能力，应具备完善的故障应急处置能力。
兼容性要求
平台应具备良好的兼容性，支持与供应链各参与方的业务系统、监管部门的政务系统、第三方检验检测机构系统与金融机构系统的标准化对接，适配主流的操作系统、浏览器与各类常规终端设备。
可扩展性要求
平台应支持功能扩展、性能扩容、接口升级，可适配行业业务规则、监管要求、单证类型的更新迭代。
安全性要求
平台满足GB/T 22239-2019规定的网络安全等级保护的要求不低于第二级，具备完善的网络安全、数据安全、应用安全、主机安全防护体系，保障平台与数据的安全。
平台应依据GB/T 22240开展网络安全等级保护定级、备案与测评；与海关、海事等监管系统直连的数据传输通道的安全保护要求，按监管主管部门要求执行。
性能与容量要求
平台处理能力应与业务量匹配，峰值并发连接数不低于200，接口处理能力不低于20 TPS；页面交互响应时间P95不超过2秒，接口响应时间P95不超过500毫秒；数据恢复点目标（RPO）不超过15分钟。平台应预留性能扩展能力。
[bookmark: _Toc236331057][bookmark: _Toc236330985][bookmark: _Toc236331030][bookmark: _Toc236330959][bookmark: _Toc236330957][bookmark: _Toc236330991][bookmark: _Toc236331027][bookmark: _Toc236331056][bookmark: _Toc236331029][bookmark: _Toc236331054][bookmark: _Toc236330955][bookmark: _Toc236331059][bookmark: _Toc236331052][bookmark: _Toc236331058][bookmark: _Toc236331031][bookmark: _Toc236331055][bookmark: _Toc236330993][bookmark: _Toc236331033][bookmark: _Toc236331025][bookmark: _Toc236330960][bookmark: _Toc236331032][bookmark: _Toc236330988][bookmark: _Toc236330961][bookmark: _Toc236330992][bookmark: _Toc236331053][bookmark: _Toc236331051][bookmark: _Toc236330990][bookmark: _Toc236331050][bookmark: _Toc236331028][bookmark: _Toc236330989][bookmark: _Toc236330987][bookmark: _Toc236331026][bookmark: _Toc236330956][bookmark: _Toc236330954][bookmark: _Toc236330958][bookmark: _Toc236330953][bookmark: _Toc236330986][bookmark: _Toc236331034][bookmark: _Toc13019][bookmark: _Toc21150][bookmark: _Toc30299][bookmark: _Toc20330][bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc215867153][bookmark: _Toc31317][bookmark: _Toc7205][bookmark: _Toc16335][bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc30072][bookmark: _Toc236331060][bookmark: _Toc20879][bookmark: _Toc27795][bookmark: _Toc8280][bookmark: _Toc6928][bookmark: _Toc28924][bookmark: _Toc7495][bookmark: _Toc6182][bookmark: _Toc11131][bookmark: _Toc9746][bookmark: OLE_LINK12]平台功能架构
单证全流程管理
5.1.1 平台单证全流程管理应符合第1部分规定的标准要求。凡下文涉及内容，均属平台建设应遵循的特定要求与规范。
5.1.2 支持标准化单证模板管理、数据采集、合规校验与人可读、机器可解释单证生成，实现主辅单电子化流转，覆盖船用燃料（含保税船用燃料）加注全链路。
5.1.3 提供签名/签章服务，支持身份核验、意愿确认、元数据采集、状态跟踪及离线应急签署。电子签署应采用国家认可的密码技术，签名数据格式应符合GB/T 25064的规定，并应加盖可信时间戳。离线应急签署应限定使用场景，网络恢复后应及时补录平台，补录时限由平台运营方确定并向归口单位备案。
5.1.4 支持单证校验、登记存证、唯一标识管理存证对接，主辅单关联存证，保障登记后不可篡改。 
5.1.5 支持单证定向分发、批量推送、流转跟踪与签收确认，可对接主流传输渠道，全程留痕可追溯。
5.1.6 支持单条、批量核验及扫码核验，实时反馈结果，支持监管部门在线查证。
5.1.7 支持单证失效全流程管理与变更单证关联管控，失效单证3年以上留痕可查。
5.1.8 支持单证全流程资料长期备份与在线调阅，可按监管要求导出数据。
5.1.9 平台可通过邮件等方式向受油船舶发送签注通知或签注链接，但电子签注行为应在平台内完成，平台应记录签注人、签注时间与签注终端。
主单与辅助单据管理
5.2.1 支持核心主单（BDN）的全流程管理，内置标准化主单模板，强制管控必填字段与核心业务数据，支持主单与辅助单据的自动关联匹配。
5.2.2 支持第3部分规定的各类辅助单据的标准化管理，内置对应模板，支持按业务场景自动匹配所需辅助单据类型，校验辅助单据的完整性，辅助单据应至少包括：燃油加注申请单、安全检查确认表、加注计量单（BMT）等。
5.2.3 支持主单和辅助单据的成套生成、成套登记、成套流转、成套归档，支持按业务单号、主单编号一键查询全量关联辅助单据。
5.2.4 平台应自动校验主单与辅助单据的数据一致性，校验规则执行第3部分第7.3节规定。
数据与接口管理
5.3.1 支持单证数据元管理、数据标准化校验、数据质量监控、数据统计分析，支持全量业务数据的溯源查询。业务功能应实现船用燃料（含保税船用燃料）加注全流程线上管理。所有数据元应符合本文件第7章及附录A的规定。
5.3.2 支持标准化接口的统一配置、发布、鉴权、调用监控、版本管理，支持与各参与方业务系统、监管系统的对接，支持海关实时数据上传接口。
5.3.3 支持按监管要求自动生成上报数据、实时在线上报、上报状态跟踪、上报异常告警，支持海关、海事等监管部门的实时数据拉取。
5.3.4 平台应对下列情形设置强制校验与预警，并全程留痕：a) 采用非平台签发的纸质单证的，平台不予登记；b) 流量计读数与计量数据差值超出设定阈值的，应触发二次复核并留存影像资料；c) 识别为制裁名单内船舶的加注业务，应立即冻结作业并在15分钟内上报监管部门。预警信息相关数据元见A.7。
平台角色权限管理
5.4.1 支持供应链各参与方的注册、身份核验、资质审核、账户管理，支持企业主体与个人用户的分级管理。
5.4.2 内置标准化角色体系，支持基于角色的访问控制，精细化配置功能权限、数据权限、操作权限，确保权责匹配、最小权限。
5.4.3 全量记录平台所有用户的操作行为，包括操作人、操作时间、操作内容、操作终端、IP地址等，日志不可篡改，留存期限不少于3年。
监管对接
5.5.1 为监管部门预留数据上传接口，支持监管部门所需的单证数据上报，提供所需单证的在线推送与调阅功能。
5.5.2 支持与监管部门信息系统对接，可按要求实现数据上报、凭证推送、在线协查。
作业流程衔接
5.6.1 平台功能应与加注作业流程相衔接，至少覆盖预通知、调度派工、提油出库（平台内称提油出仓）、靠泊接管、预置信息、加注监测、电子签章、核销归档环节，并记录各环节的责任角色、操作时间与操作结果。
5.6.2 平台应记录供油任务业务状态与提油出库（平台内称提油出仓）状态，状态取值与转换规则见A.4。
5.6.3 平台应对加注前设备点检结果进行记录，点检项与判定要求至少包括：a) 供油船油箱余量，应记录余量及水位等参数；b) 受油船舶油箱余量，应记录余量及水位、压力等参数；c) 质量流量计，应确认设备启动、读数（温度、流速等）正常并完成参数预设；d) 加注设备，应确认无异常声响；e) 防爆对讲机，应完成通话测试且电量不低于80%；f) 视频监控云台，平台画面应无丢帧；g) 快速取样器，铅封应完整。点检未完成或结论不合格的，不应进入加注环节。
[bookmark: _Toc1870][bookmark: _Toc226125488][bookmark: _Toc10883][bookmark: _Toc6454][bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc7501][bookmark: _Toc31095][bookmark: _Toc20900][bookmark: _Toc29943][bookmark: _Toc30438][bookmark: _Toc30232][bookmark: _Toc236331061][bookmark: _Toc25823][bookmark: _Toc19129][bookmark: _Toc231037743][bookmark: _Toc13547][bookmark: _Toc950][bookmark: _Toc6570][bookmark: _Toc30644][bookmark: _Toc8547][bookmark: _Toc13458]参与方角色及权限管理
参与方角色
单证全流程管理设置以下标准化角色，可根据实际业务需求进行细分，但不得突破核心权责边界。各标准化角色与平台实际操作角色的对应关系见a)~f)。
a) 平台运营方：电子单证系统运营者，对应平台管理员角色；
b) 签发方：供油企业调度员、供油船（驳船）签单员等操作角色，包含库管员等供油企业内部支撑角色；
c) 登记方：由电子单证系统运营者担任，对应平台管理员角色；
d) 接收方：受油船舶、燃料采购方及代理机构，包含船东签单员、船舶/船代调度等操作角色；
e) 第三方服务机构：检验检测机构、计量机构、律所等，包含质检员等操作角色；
f) 监管方：海关、海事等监管部门。
权限管理要求
6.2.1 平台应为不同角色分配对应的操作权限，严禁超权限授权。
6.2.2 平台应实现企业用户营业执照、相关经营资质，个人用户应核验身份信息、授权文件，确保身份真实有效。
6.2.3 平台应具备多因子身份认证能力。单证签署、登记、失效、数据上报等关键操作必须进行二次身份核验，核验方式可为短信验证码、人脸识别或数字证书；其他业务操作应采用强口令并辅以短信验证码或图形验证码。
6.2.4 平台应建立权限变更审批流程。系统管理员权限、数据导出权限等敏感权限的新增、变更、注销必须经审批通过后方可生效；普通业务权限的变更可由具有相应管理权限的人员直接操作，但须全程留痕可追溯。
[bookmark: _Toc25376][bookmark: _Toc18436][bookmark: _Toc22938][bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc1269][bookmark: _Toc17209][bookmark: _Toc15216][bookmark: _Toc2637][bookmark: _Toc236331062][bookmark: _Toc231655493][bookmark: _Toc20717][bookmark: _Toc5132][bookmark: _Toc14013][bookmark: _Toc1939][bookmark: _Toc20325][bookmark: _Toc20526][bookmark: _Toc21024][bookmark: _Toc25436][bookmark: _Toc1043]数据元规范
数据元通用规则
7.1.1 应按照IETF RFC 3629规范，所有数据元采用UTF-8编码，字符串型数据明确最大长度，敏感信息应标注加密要求。
7.1.2 日期时间型数据统一采用GB/T 7408.1-2023规定的组合表示法，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[.sss]±HH:mm，精确至秒；数据的存储与传输应统一带UTC偏移，展示层按用户所在时区转换。
7.1.3 计量单位应采用国际标准计量单位，金额采用对应货币的标准单位。
7.1.4 代码类数据元应采用国家或国际统一标准代码，包括国家地区代码、货币代码、船舶IMO编号等。
7.1.5 布尔型数据采用1/0标识；枚举型数据明确枚举值列表与对应含义，枚举值固定不可随意扩展。
监管数据元
实时上报及通用核心数据元应至少包含以下内容，见表1。可根据监管要求参考数据字典动态调整（数据字典见附录 A）：
表1 实时上报及通用核心数据元
	序号
	数据元名称
	英文标识
	数据类型
	必填属性
	备注

	1
	单证唯一编号
	documentId
	字符串
	必填
	全流程唯一标识

	2
	单证类型
	documentType
	枚举型
	必填
	区分主单/辅助单据类型

	3
	主单编号
	masterDocumentId
	字符串
	条件必填
	辅助单据需关联对应主单编号

	4
	登记时间
	registrationTime
	日期时间型
	必填
	单证完成登记的时间

	5
	签发方名称
	issuerName
	字符串
	必填
	企业法定全称

	6
	签发方统一社会信用代码
	issuerCreditCode
	字符串
	必填
	企业唯一身份代码

	7
	受油船舶名称
	vesselName
	字符串
	必填
	受油船舶法定名称

	8
	受油船舶IMO编号
	vesselImoNo
	字符串
	必填
	船舶唯一IMO编号

	9
	加油船名称
	bunkerTankerName
	字符串
	条件必填
	船对船交付场景必填

	10
	加油船IMO编号
	bunkerTankerImoNo
	字符串
	条件必填
	船对船交付场景必填

	11
	交付港口
	deliveryPort
	字符串
	必填
	燃料交付港口名称及代码

	12
	交付地点
	deliveryLocation
	字符串
	必填
	锚地 / 泊位具体位置

	13
	交付开始时间
	deliveryStartTime
	日期时间型
	必填
	燃料泵送开始时间

	14
	交付结束时间
	deliveryEndTime
	日期时间型
	必填
	燃料泵送结束时间

	15
	燃料产品名称
	productName
	字符串
	必填
	产品商业名称与ISO标准名称

	16
	[bookmark: OLE_LINK5]燃料产品类型
	productType
	枚举型
	必填
	符合MEPC.391(81)《2024年船用燃料全生命周期温室气体强度导则》分类

	17
	交付数量
	deliveredQuantity
	数值型
	必填
	

	18
	硫含量
	sulphurContent
	数值型
	必填
	

	19
	密度
	density
	数值型
	必填
	

	20
	质量证书编号
	coqNo
	字符串
	条件必填
	对应产品质量证书编号

	21
	贸易合同编号
	contractNo
	字符串
	必填
	对应贸易合同编号

	22
	签发人信息
	signerInfo
	复合型
	必填
	签署人姓名、职务、签署时间，复合结构见附录A

	23
	单证核验地址
	verificationUrl
	字符串
	必填
	单证官方核验地址


注：燃料质量指标（硫含量、密度、粘度等）的限值应与ISO 8217及MARPOL附则VI第14条、第18条的要求相协调；单证记录的保存期限应满足MARPOL附则VI第18条不少于3年的要求。

[bookmark: _Toc3211][bookmark: _Toc5990][bookmark: _Toc13355][bookmark: _Toc21147][bookmark: _Toc1534][bookmark: _Toc21062][bookmark: _Toc19142][bookmark: _Toc15433][bookmark: _Toc2238][bookmark: _Toc4666][bookmark: _Toc18350][bookmark: _Toc10014][bookmark: _Toc236331063][bookmark: _Toc15309][bookmark: _Toc6930][bookmark: _Toc231037746][bookmark: _Toc14266][bookmark: _Toc19168][bookmark: _Toc14773][bookmark: _Toc2772]一般接口技术要求	
接口架构技术要求
[bookmark: OLE_LINK2]8.1.1 接口采用通用的架构方式，应按照IETF RFC 9110采用HTTP协议/HTTPS协议规范，支持GET、POST、PUT、DELETE等主流接口请求方法，接口设计应遵循无状态、资源化、标准化原则。
8.1.2 接口数据传输格式统一采用JSON格式，符合ECMA-404及RFC 8259规范，所有报文统一采用UTF-8编码，请求与响应报文结构标准化，具备统一的状态码、消息体、数据体结构。
8.1.3 接口应具备版本管理能力，采用URL路径版本号方式进行版本控制，从而在同一地址体系下区分不同版本接口或资源，同时版本更新应向下兼容，旧版本停用应提前不少于30日通知对接方，并提供过渡期与技术支持。
[bookmark: OLE_LINK4]8.1.4 接口应具备良好的幂等性，重复调用同一接口不会产生重复业务操作。
8.1.5 写操作类接口应支持幂等键（clientRequestNo），调用方应保证同一业务操作的幂等键唯一，服务端对重复请求应返回首次处理结果。
8.1.6 既有接口的响应结构可继续兼容，新增接口的响应报文应包含全局唯一请求ID（requestId）与响应时间戳。
8.1.7 接口应建立统一的业务错误码体系，错误码应采用分层编码（错误类别码与顺序号），并由平台在接口文档中发布与维护；错误信息应包含错误码与错误描述。
8.1.8 响应报文宜采用统一的封装结构，至少包含状态码、业务结果标识、错误码、结果描述与数据体。
接口安全技术要求
8.2.1 所有接口应采用HTTPS协议加密传输，确保数据传输过程的保密性与完整性。
8.2.2 接口必须采用强鉴权方式，对接方需先完成主体认证与接入申请，获取唯一的接口密钥和公钥，可参照IETF RFC 6749及IETF RFC 9700规范采用令牌机制进行接口调用，Token令牌有效期不超过24小时，具体由平台策略确定，禁止无鉴权的接口调用。
8.2.3 涉及监管数据上报、资金结算、单证登记与失效的接口，请求必须进行签名校验；其他接口宜进行签名校验。请求方应按约定规则对请求参数进行签名，服务端应对签名进行验证，签名不通过的请求应予拒绝，防止请求被篡改。
8.2.4 应设置接口调用频率限制，单用户每分钟请求次数不超过60次，单IP每分钟请求次数不超过300次，防止恶意调用与接口攻击，保障平台稳定运行。
8.2.5 监管对接接口必须采用指定的加密传输方式、鉴权机制与安全规范，严格符合系统对接安全要求。
8.2.6 接口密钥、公钥与访问令牌的全生命周期管理（签发、分发、存储、轮换、吊销、失效处置），最小必要原则确定使用范围与有效期，禁止客户端明文存储、禁止日志记录明文。
8.2.7 对接方应通过平台提供的令牌接口获取访问令牌，令牌请求应使用平台分配的客户端标识（client_id）与客户端密钥（client_secret）；平台应对令牌的权限范围与有效期进行管理。
接口运维技术要求
8.3.1 所有接口必须具备完整的调用日志记录功能，记录调用方、调用时间、请求参数、响应结果、响应时长、调用IP等信息，日志不可篡改，留存期限不低于6个月。
8.3.2 应建立接口监控机制，实时监控接口的可用率、响应时长、调用成功率、异常率，出现异常及时告警并处置。
8.3.3 接口变更、停用必须提前通知对接方，重大变更应提供过渡期与技术支持，确保对接方系统平稳适配。
8.3.4 应提供完善的接口开发文档、对接示例、联调测试环境，为对接方提供技术支持。
接口测试要求
8.4.1 接口交付前应开展功能测试、性能测试与安全测试，测试应覆盖正常场景、异常场景与边界值场景。
8.4.2 接口应开展互操作性测试，验证对接方系统按接口文档调用可正确完成业务交互。
8.4.3 接口测试应形成测试记录，测试记录应包含测试用例、测试数据、测试结果与问题处置情况，并作为验收依据。
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表2 接口清单
	接口编号
	接口名称
	接口路径（示例）
	HTTP方法
	调用方→被调用方

	IF-00
	令牌获取接口
	/bsy-ram/oauth/token
	GET
	对接方→平台

	IF-01
	单证信息查询接口
	由平台在接口文档中定义
	GET/POST
	对接方→平台

	IF-02
	单证核验接口
	由平台在接口文档中定义
	POST
	对接方→平台

	IF-03
	单证上传与登记接口
	由平台在接口文档中定义
	POST
	签发方→平台

	IF-04
	单证状态同步接口
	由平台在接口文档中定义
	POST
	平台→对接方

	IF-05
	供油任务管理接口
	/bsy-mall/api/v0/open/api/bsy/task/page（查询）、/bsy-mall/api/v0/open/api/bsy/task/save（保存）
	POST/PUT
	对接方→平台

	IF-06
	基础数据查询接口
	由平台在接口文档中定义
	GET
	对接方→平台

	IF-07
	文件上传接口
	由平台在接口文档中定义
	POST
	对接方→平台

	IF-08
	监管核销与报告接口
	由平台在接口文档中定义
	POST
	平台→监管系统


单证信息查询接口
9.1.1 该接口支持对接方通过单证编号、船舶IMO编号等维度，筛选查询单证的基础信息、业务数据等过程数据。
9.1.2 请求参数应包含鉴权信息、查询维度参数、分页参数，明确参数的必填属性、数据类型、格式要求。
9.1.3 响应参数应包含统一的响应状态码、响应结果描述、分页信息、单证全量数据、响应时间戳、全局唯一请求ID，数据结构符合本部分第7章及附录A。
单证核验接口
9.2.1 该接口支持对接方系统通过接口自动完成单证的真实性、完整性核验，获取核验结果。
9.2.2 请求参数应包含单证类型枚举、鉴权信息、待核验单证唯一编号、核验项目数组，明确参数要求。
9.2.3 响应参数应包含核验结果、核验时间戳、服务端全局唯一请求ID、单证登记信息、不通过原因，其中批量核验响应还应包括总核验项目数、通过项目数与失败项目数。
单证上传与登记接口
9.3.1 该接口支持具备资质的签发方系统，通过接口完成单证的批量上传、合规校验、登记申请，获取登记结果。
9.3.2 请求参数应包含鉴权信息、单证全量结构化数据，数据格式符合本文件第7章规定。
9.3.3 响应参数应包含登记结果、单证唯一编号、登记时间、失败原因，登记成功的同步返回核验地址。
单证状态同步接口
9.4.1 该接口支持平台向对接方系统实时推送单证的状态变更信息，包括登记完成、失效、流转签收、核验等状态。
9.4.2 请求参数应包含平台鉴权信息、单证唯一编号、变更后的状态、变更时间、变更详情。
9.4.3 响应要求对接方系统接收后应返回确认响应，未收到确认响应的，平台应按规则进行重试。
9.4.4 平台向对接方推送信息宜采用Webhook机制，支持推送地址注册、推送报文签名、失败重试（重试次数不少于3次且间隔递增）与失败告警。
其他业务接口
9.5.1 平台宜提供供油任务管理接口，支持供油任务的创建、查询、变更与状态流转，状态取值应符合A.4的规定。
9.5.2 平台宜提供供应商、船舶、油品等基础数据查询接口，供对接方生成单证时引用。
9.5.3 平台宜提供文件上传接口，支持油样照片、签收回执、检验报告等附件的上传与关联存证。
9.5.4 平台应按监管要求提供海关核销、海事报告等监管业务接口，其数据项与报文格式按监管主管部门要求确定。
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接口总体要求
10.1.1 接口设计与实现应符合监管单位数据传输的要求，确保数据实时、准确、完整上传。
10.1.2 接口必须满足实时性要求，单证完成登记后，应完成数据自动上传，上报状态实时跟踪，异常情况立即触发警告。
10.1.3 接口必须具备上报数据的自动校验功能，上报前对必填字段、数据格式、值域范围进行合规校验，校验不通过的不可上传，同时触发异常提醒，由人工处置后重新上报。
10.1.4 接口必须具备上报状态全流程跟踪功能，记录上传时间、上传数据、返回结果、重试记录，全程留痕可追溯，相关记录留存期限不低于3年。
实时数据上传接口
10.2.1 接口应实现单证数据的实时在线上传，向监管系统推送符合要求的全量监管数据。
10.2.2 严格遵循监管部门指定的对接方式，包括但不限于API接口对接、单一窗口对接等。
10.2.3 采用事件触发机制，单证完成登记、状态变更、失效变更时，自动触发上传流程，无需人工干预。
10.2.4 严格按照监管部门要求的上报数据项、数据格式、编码规则进行组装，至少包含本文件7.2条表1规定的23项核心监管数据元。
10.2.5 接收到上传失败响应的，应记录失败原因，立即示警，同时启动自动重试机制，连续重试失败的，应转为人工处置。
监管数据回调接口
10.3.1 该接口接收监管系统的回调指令、核查通知、补报要求、审核结果等信息。
10.3.2 技术要求应按照指定的报文格式、鉴权方式、传输协议开发，确保指令接收的实时性、准确性。
10.3.3 接收到指令后，应在2小时内完成解析与记录；需要人工处置的指令，应在下一个工作日内完成响应与反馈；紧急指令（如停运通知）应在30分钟内响应。指令处置全程留痕可追溯。
历史数据查询与调阅接口
10.4.1 接口支持监管系统通过接口批量查询、调阅历史单证数据、全流程业务记录、归档资料。
10.4.2 严格按照监管部门的授权范围开放数据查询权限，仅提供授权范围内的数据。
10.4.3 接收到监管部门查询请求后，应在规定时限内返回完整的查询结果，确保数据的真实性、完整性。
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运维组织与人员
11.1.1 运营方应建立专职的运维团队，明确岗位职责，配备足够的专业运维人员，包括系统管理员、网络管理员、安全管理员、数据库管理员。
11.1.2 运维人员应具备相应的专业资质与技术能力，定期参加技术培训与安全培训，签订保密协议。
11.1.3 运维人员不可未经授权访问、修改、泄露平台业务数据与用户信息，不可干预正常的业务运行。
日常运维管理
11.2.1 运营方应制定完善的运维管理制度，包括日常巡检、系统监控、故障处置、变更管理、版本发布等制度，规范运维操作流程。
11.2.2 应执行不间断监控，对平台的服务器、网络、数据库、应用系统、接口服务进行全链路监控，并对现场计量设备、视频监控与存证节点的在线状态进行监测，发现异常及时告警并处置。
11.2.3 应建立标准化的变更管理流程，平台的系统升级、版本发布、配置变更等操作，必须提前制定方案、进行测试、履行审批流程，变更过程全程留痕，变更后进行效果验证。
11.2.4 应定期开展平台健康检查、性能优化、安全加固，确保平台持续稳定运行。
应急管理
11.3.1 运营方应制定完善的应急预案，覆盖系统故障、网络中断、网络攻击、数据泄露、自然灾害等各类突发事件，明确应急处置流程、责任分工、处置措施。
11.3.2 应每半年至少组织一次应急演练，针对高频风险场景开展专项演练，确保应急预案的有效性。
11.3.3 突发事件发生后，应立即启动应急预案，快速处置故障，降低影响范围，及时告知相关用户与监管部门，并按规定上报相关情况。
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网络安全
12.1.1 平台应合理划分网络安全区域，包括互联网接入区、业务服务区、数据存储区、管理区，不同区域之间设置严格的访问控制策略。
12.1.2 应部署边界访问控制措施，包括防火墙；宜部署Web应用防火墙或采用云WAF服务；入侵检测可采用云安全中心或托管式检测服务，防范网络攻击、恶意入侵、非法访问等安全威胁。
12.1.3 数据传输应采用TLS 1.2及以上版本的加密传输协议，鼓励采用TLS 1.3，平台对外服务、接口调用、数据传输均采用加密协议，确保数据在传输过程中的保密性与完整性。与监管系统对接的通道应按监管主管部门指定的加密方式（含采用国家认可密码算法的传输协议）执行。
数据安全
12.2.1 平台应建立全流程的数据安全管理制度，覆盖数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁全流程。
12.2.2 应对敏感数据进行分类分级管理，数据分为公开、内部、敏感、机密四级，分级清单由平台运营方维护并向归口单位备案。敏感及以上级别数据应采用加密存储与脱敏展示，用户身份信息、签署信息、商业秘密等敏感数据应采用国家认可的商用密码算法（SM4）加密存储，严禁明文存储。
12.2.3 应建立数据备份与恢复机制，采用实时备份和定时备份相结合的方式，备份数据异地存储，定期开展恢复测试，确保数据不丢失、可恢复。
12.2.4 应严格管控数据访问权限，防止未经授权的数据访问、导出、共享，数据共享必须履行审批流程，全程留痕可追溯。
12.2.5 对接海关等监管部门的数据传输，应采用监管部门认可的加密传输通道，确保数据上报的安全性、实时性、准确性。
12.2.6 平台处理个人信息应遵循最小必要原则，身份证件号码、联系电话、操作IP等个人信息在展示层应脱敏处理；个人信息的收集、存储、使用与共享应符合GB/T 35273的规定。
应用安全
12.3.1 平台应用系统开发应在需求、设计、开发、测试、上线全流程融入安全要求，定期开展代码审计、漏洞扫描。
12.3.2 应具备完善的身份认证、访问控制、会话管理、输入验证、输出编码、防注入、防跨站脚本等安全防护能力，防范应用层安全漏洞。
12.3.3 应每年至少开展一次渗透测试，重大版本上线前应开展安全测试，发现高危漏洞应立即修复。
12.3.4 电子签署、单证存证等核心功能模块应采用国家认可的密码技术进行保护，电子签署、监管上报等关键环节宜采用商用密码算法。密钥与数字证书的全生命周期管理宜符合GB/T 39786的要求；商用密码应用安全性评估仅在监管主管部门有明确要求时执行。
主机与终端安全
12.4.1 平台服务器、数据库等核心主机设备，应进行安全加固，关闭不必要的端口与服务，口令长度应不少于8位且包含字母、数字与特殊字符中的至少两类，定期开展漏洞扫描与安全加固。
12.4.2 应建立主机访问控制机制，所有主机访问必须经过授权、全程留痕，严禁未授权的主机访问。
12.4.3 应部署终端安全管理系统，对运维终端、管理终端进行统一安全管控，安装防病毒软件，定期更新病毒库，防范终端安全风险。
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A.1 数据元分类
本附录规定了e-BDN全体系所有数据元的详细规范，分为6大类：
1 主体基础数据元（16项）
2 单证核心业务数据元（50项，含上述23项核心监管数据元）
3 单证全流程管理数据元（18项）
4 操作日志数据元（8项）
5 监管上报数据元（23项，与7.2表1一致）
6 辅助支撑数据元（21项）
A.2 主体基础数据元
	序号
	数据元名称
	英文标识
	数据类型
	长度
	格式
	值域
	必填
	备注

	A1.1
	企业名称
	enterpriseName
	字符串
	255
	
	
	是
	企业法定全称

	A1.2
	统一社会信用代码
	creditCode
	字符串
	18
	
	
	是
	企业唯一身份代码

	A1.3
	企业地址
	address
	字符串
	500
	
	
	否
	

	A1.4
	联系电话
	contactPhone
	字符串
	20
	
	
	否
	

	A1.5
	经营资质编号
	qualificationNo
	字符串
	50
	
	
	是
	供油企业必备

	A1.6
	船舶名称
	vesselName
	字符串
	100
	
	
	是
	

	A1.7
	船舶 IMO 编号
	vesselImoNo
	字符串
	7
	
	
	是
	7位数字

	A1.8
	船舶呼号
	callSign
	字符串
	10
	
	
	否
	

	A1.9
	船舶国籍
	nationality
	字符串
	50
	
	GB/T 2659
	是
	

	A1.10
	船籍港
	portOfRegistry
	字符串
	100
	
	
	是
	

	A1.11
	个人姓名
	personName
	字符串
	50
	
	
	是
	

	A1.12
	身份证件号码
	idNumber
	字符串
	18
	
	
	是
	

	A1.13
	船舶水上移动通信业务标识码
	mmsi
	字符串
	9
	
	
	否
	9位数字，MMSI

	A1.14
	船舶类型代码
	vesselTypeCode
	字符串
	10
	
	
	否
	按船舶类型分类代码填写

	A1.15
	管理联系人
	manageContact
	字符串
	50
	
	
	否
	

	A1.16
	管理联系电话
	managePhone
	字符串
	20
	
	
	否
	



A.3 单证核心业务数据元
	序号
	数据元名称
	英文标识
	数据类型
	长度
	格式
	值域
	必填
	备注

	A3.1
	单证唯一编号
	documentId
	字符串
	32
	
	
	是
	全流程唯一标识

	A3.2
	单证类型
	documentType
	枚举型
	1
	
	1 = 主单，2 = 计量类，3 = 质量类，4 = 交易类，5 = 安全类，6 = 异议类
	是
	

	A3.3
	主单编号
	masterDocumentId
	字符串
	32
	
	
	条件必填
	辅助单据必填

	A3.4
	生成时间
	generateTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	是
	

	A3.5
	登记时间
	registrationTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	是
	

	A3.6
	签发方名称
	issuerName
	字符串
	255
	
	
	是
	企业法定全称

	A3.7
	签发方统一社会信用代码
	issuerCreditCode
	字符串
	18
	
	
	是
	企业唯一身份代码

	A3.8
	受油船舶名称
	vesselName
	字符串
	100
	
	
	是
	受油船舶法定名称

	A3.9
	受油船舶 IMO 编号
	vesselImoNo
	字符串
	7
	
	
	是
	船舶唯一 IMO 编号

	A3.10
	加油船名称
	bunkerTankerName
	字符串
	100
	
	
	条件必填
	供油船舶（驳船）名称，船对船交付场景必填

	A3.11
	加油船 IMO 编号
	bunkerTankerImoNo
	字符串
	7
	
	
	条件必填
	船对船交付场景必填

	A3.12
	交付港口
	deliveryPort
	字符串
	50
	
	UN/LOCODE或交通运输主管部门发布的港口代码
	是
	燃料交付港口名称及代码

	A3.13
	交付地点
	deliveryLocation
	字符串
	100
	
	
	是
	锚地 / 泊位具体位置

	A3.14
	交付开始时间
	deliveryStartTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	是
	燃料泵送开始时间

	A3.15
	交付结束时间
	deliveryEndTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	是
	燃料泵送结束时间

	A3.16
	燃料产品名称
	productName
	字符串
	100
	
	
	是
	产品商业名称与ISO标准名称

	A3.17
	燃料产品类型
	productType
	枚举型
	2
	
	RMG180,RMG380,RME180,RME380,MGO,MDO 等
	是
	按ISO 8217及行业惯例给出；与平台油品字典的对照关系由平台运营方维护并向归口单位备案

	A3.18
	交付数量
	deliveredQuantity
	数值型
	
	
	0.000~99999.999
	是
	单位：公吨，保留3位小数；对应平台实际加注量

	A3.19
	硫含量
	sulphurContent
	数值型
	
	
	0.0000~5.0000
	是
	单位：% m/m，保留 4 位小数

	A3.20
	密度
	density
	数值型
	
	
	800.00~1100.00
	是
	单位：kg/m³，保留 2 位小数

	A3.21
	质量证书编号
	coqNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	对应产品质量证书编号

	A3.22
	贸易合同编号
	contractNo
	字符串
	50
	
	
	是
	对应贸易合同编号

	A3.23
	发票编号
	invoiceNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	对应销售发票编号

	A3.24
	签发人信息
	signerInfo
	复合型
	
	
	见 A3.24.1~A3.24.4
	是
	签署人姓名、身份、签署时间

	A3.24.1
	签署人姓名
	signerName
	字符串
	50
	
	
	是
	

	A3.24.2
	签署人职务
	signerTitle
	字符串
	50
	
	
	是
	

	A3.24.3
	签署时间
	signTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	是
	

	A3.24.4
	授权文件编号
	authNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	需授权时提供

	A3.25
	单证核验地址
	verificationUrl
	字符串
	255
	
	
	是
	单证官方核验地址

	A3.26
	产品批次号
	batchNo
	字符串
	50
	
	
	是
	

	A3.27
	粘度
	viscosity
	数值型
	
	
	0.00~9999.99
	是
	单位：mm²/s@50℃，保留 2 位小数

	A3.28
	闪点
	flashPoint
	数值型
	
	
	60.0~200.0
	是
	单位：℃，保留 1 位小数

	A3.29
	水含量
	waterContent
	数值型
	
	
	0.0000~0.5000
	是
	单位：% m/m，保留4位小数；ISO 8217限值以% V/V给出，换算方法由检验机构与平台约定

	A3.30
	灰分
	ashContent
	数值型
	
	
	0.0000~0.1000
	是
	单位：% m/m，保留 4 位小数

	A3.31
	倾点
	pourPoint
	数值型
	
	
	-60.0~30.0
	是
	单位：℃，保留 1 位小数

	A3.32
	计量方式
	measurementMethod
	枚举型
	1
	
	1 = 质量流量计，2 = 舱容计量
	是
	

	A3.33
	流量计型号
	flowmeterModel
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	流量计计量场景必填

	A3.34
	流量计编号
	flowmeterNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	流量计计量场景必填

	A3.35
	流量计检定证书编号
	flowmeterCalNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	流量计计量场景必填

	A3.36
	流量计检定有效期
	flowmeterCalExpiry
	日期型
	
	YYYY-MM-DD
	
	条件必填
	流量计计量场景必填

	A3.37
	交付前流量计读数
	preDeliveryReading
	数值型
	
	
	0.000~999999.999
	条件必填
	单位：m³，保留 3 位小数

	A3.38
	交付后流量计读数
	postDeliveryReading
	数值型
	
	
	0.000~999999.999
	条件必填
	单位：m³，保留 3 位小数

	A3.39
	温度修正系数
	tempCorrectionFactor
	数值型
	
	
	0.9000~1.1000
	是
	保留 4 位小数

	A3.40
	压力修正系数
	pressureCorrectionFactor
	数值型
	
	
	0.9900~1.0100
	是
	保留 4 位小数

	A3.41
	舱号
	tankNo
	字符串
	20
	
	
	条件必填
	舱容计量场景必填

	A3.42
	检前尺
	preGauging
	数值型
	
	
	0.00~99.99
	条件必填
	单位：m，保留 2 位小数

	A3.43
	检后尺
	postGauging
	数值型
	
	
	0.00~99.99
	条件必填
	单位：m，保留 2 位小数

	A3.44
	油温
	oilTemperature
	数值型
	
	
	-20.0~100.0
	是
	单位：℃，保留 1 位小数

	A3.45
	单价
	unitPrice
	数值型
	
	
	0.00~999999.99
	是
	单位：元 / 公吨，保留 2 位小数

	A3.46
	总金额
	totalAmount
	数值型
	
	
	0.00~999999999.99
	是
	单位：元，保留 2 位小数

	A3.47
	货币代码
	currencyCode
	字符串
	3
	
	GB/T 12406
	是
	默认 CNY

	A3.48
	作业天气
	weatherCondition
	字符串
	50
	
	
	否
	晴 / 阴 / 雨 / 雪等

	A3.49
	计划加注数量
	planQuantity
	数值型
	
	
	0.000~99999.999
	条件必填
	单位：公吨，保留3位小数；对应平台计划出仓油量

	A3.50
	燃料全生命周期温室气体强度类别
	gfiCategory
	枚举型
	2
	
	按MEPC.391(81)划分的强度类别
	条件必填
	国际航行船舶加注场景必填


注1：单证类型（documentType）与常见单据的对应关系为：1=主单（BDN）；2=计量类（加注计量单BMT）；3=质量类（质量证书COQ）；4=交易类（贸易合同、发票、燃油加注申请单）；5=安全类（安全检查确认表）；6=异议类（异议单）。
注2：A3.19~A3.31所列燃料质量指标值域应按ISO 8217对应牌号的限值校核，依据版本应在数据字典中注明；甲醇等低密度替代燃料（密度约792 kg/m³）超出A3.20值域时，按实际检测值记录并单独标识。

A.4 单证全流程管理数据元
	序号
	数据元名称
	英文标识
	数据类型
	长度
	格式
	值域
	必填
	备注

	A4.1
	签署状态
	signStatus
	枚举型
	1
	
	0 = 未签署，1 = 部分签署，2 = 全部签署
	是
	

	A4.2
	登记状态
	registrationStatus
	枚举型
	1
	
	0 = 未登记，1 = 登记中，2 = 已登记，3 = 登记失败
	是
	

	A4.3
	流转状态
	circulationStatus
	枚举型
	1
	
	0 = 未分发，1 = 已分发，2 = 已签收，3 = 已拒收
	是
	

	A4.4
	核验状态
	verificationStatus
	枚举型
	1
	
	0 = 未核验，1 = 核验通过，2 = 核验不通过
	是
	

	A4.5
	失效状态
	invalidStatus
	枚举型
	1
	
	0 = 有效，1 = 失效申请中，2 = 已失效
	是
	

	A4.6
	失效原因
	invalidReason
	字符串
	500
	
	
	条件必填
	失效时必填

	A4.7
	失效时间
	invalidTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	失效时必填

	A4.8
	失效申请人
	invalidApplicant
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	失效时必填

	A4.9
	变更次数
	changeCount
	数值型
	
	
	0~99
	是
	初始为 0

	A4.10
	最后变更时间
	lastChangeTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	变更时必填

	A4.11
	归档状态
	archiveStatus
	枚举型
	1
	
	0 = 未归档，1 = 已归档
	是
	

	A4.12
	归档时间
	archiveTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	归档时必填

	A4.13
	接收方名称
	receiverName
	字符串
	255
	
	
	条件必填
	流转时必填

	A4.14
	接收时间
	receiveTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	签收时必填

	A4.15
	核验时间
	verificationTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	核验时必填

	A4.16
	核验人
	verifier
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	核验时必填

	A4.17
	供油任务业务状态
	taskStatus
	枚举型
	1
	
	1 = 草稿，2 = 待审核，3 = 待作业，4 = 作业中，5 = 已完成
	条件必填
	平台业务状态

	A4.18
	提油出仓状态
	outboundStatus
	枚举型
	1
	
	1 = 新增，2 = 出仓待确认，3 = 等待供油，4 = 供油中，5 = 供油完成，6 = 核销确认
	条件必填
	提油出仓业务状态（作业环节称提油出库）


注：单证状态转换应遵循下列顺序：签署状态（未签署→部分签署→全部签署）→登记状态（未登记→登记中→已登记）→流转状态（未分发→已分发→已签收/已拒收）→归档状态（未归档→已归档）；单证失效可在已登记后单独发起，失效后单证不应继续流转与核验。各状态转换应记录操作人、操作时间与操作结果，业务状态与出仓状态的取值见A4.17、A4.18。

A.5 操作日志数据元
	序号
	数据元名称
	英文标识
	数据类型
	长度
	格式
	值域
	必填
	备注

	A5.1
	日志编号
	logId
	字符串
	32
	
	
	是
	全局唯一

	A5.2
	操作人账号
	operatorAccount
	字符串
	50
	
	
	是
	

	A5.3
	操作人姓名
	operatorName
	字符串
	50
	
	
	是
	

	A5.4
	操作时间
	operationTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	是
	

	A5.5
	操作类型
	operationType
	枚举型
	2
	
	01 = 生成，02 = 签署，03 = 登记，04 = 分发，05 = 核验，06 = 失效，07 = 变更，08 = 归档
	是
	

	A5.6
	操作对象
	operationObject
	字符串
	32
	
	
	是
	单证唯一编号

	A5.7
	操作 IP
	operationIp
	字符串
	45
	
	
	是
	

	A5.8
	操作结果
	operationResult
	枚举型
	1
	
	0 = 失败，1 = 成功
	是
	



A.6 监管上报数据元
本部分数据元为7.2表1规定的23项核心监管数据元，其数据元名称、英文标识、数据类型与必填属性应与表1及附录A中对应数据元保持一致，为海关、海事等监管部门实时上报专用数据项，变更应同步更新版本并经归口单位确认。

A.7 辅助支撑数据元
	序号
	数据元名称
	英文标识
	数据类型
	长度
	格式
	值域
	必填
	备注

	A7.1
	油样编号
	sampleNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	油样封存时必填

	A7.2
	油样抽取位置
	sampleLocation
	字符串
	100
	
	
	条件必填
	油样封存时必填

	A7.3
	油样抽取时间
	sampleTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	油样封存时必填

	A7.4
	封签编号
	sealNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	油样封存时必填

	A7.5
	保存期限
	storagePeriod
	数值型
	
	
	不少于365天
	条件必填
	单位：天

	A7.6
	条件确认项目
	safetyCheckItem
	字符串
	100
	
	
	条件必填
	条件确认时必填

	A7.7
	条件确认结果
	safetyCheckResult
	枚举型
	1
	
	0 = 不合格，1 = 合格
	条件必填
	条件确认时必填

	A7.8
	异议事项
	objectionItem
	字符串
	500
	
	
	条件必填
	发生异议时必填

	A7.9
	异议提出人
	objectionProposer
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	发生异议时必填

	A7.10
	异议提出时间
	objectionTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	发生异议时必填

	A7.11
	网络中断开始时间
	networkDownTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	离线场景必填

	A7.12
	网络恢复时间
	networkRecoveryTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	离线场景必填

	A7.13
	幂等编号
	clientRequestNo
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	写操作接口必填，同一业务操作唯一

	A7.14
	预警代码
	alertCode
	字符串
	20
	
	
	条件必填
	发生预警时必填

	A7.15
	预警名称
	alertName
	字符串
	100
	
	
	条件必填
	发生预警时必填

	A7.16
	关联业务编号
	relatedBizId
	字符串
	32
	
	
	条件必填
	预警关联的供油任务或单证编号

	A7.17
	附件编号
	fileId
	字符串
	50
	
	
	条件必填
	上传附件时必填

	A7.18
	附件名称
	fileName
	字符串
	100
	
	
	条件必填
	上传附件时必填

	A7.19
	附件地址
	fileUrl
	字符串
	255
	
	
	条件必填
	附件在线访问地址

	A7.20
	附件上传时间
	uploadTime
	日期时间型
	
	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss±HH:mm
	
	条件必填
	上传附件时必填

	A7.21
	关联业务类型
	bizType
	字符串
	20
	
	1 = 供油任务，2 = 提油出仓
	条件必填
	预警关联业务类型
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